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《雾化性测试仪校准规范》

编制说明

一、任务来源

为填补省内雾化性测试仪技术规范的空白，满足校准需求，2025年12月，开封市产品质量检验检测中心向省局提出编制雾化性测试仪地方技术规范的申请，2026年4月，省局批准了该地方技术规范的制订工作，规范名称为JJF（豫）×××-20××《雾化性测试仪校准规范》。校准规范的主要起草单位为开封市产品质量检验检测中心、河南省计量测试科学研究院和周口市产品质量检验检测中心。

二、目的和意义

雾化测试仪是专门用于检测汽车、飞行器等内饰材料中可挥发性物质在高温下冷凝特性的设备，也可用在车前氙灯高温雾化现象的测定，旨在控制车内环境污染及保障行车安全。雾化性测试仪的原理是被测试样在起雾杯中被加热并开始挥发，挥发气体在已经被冷却腔降温的玻璃板或铝箔上冷凝。冷凝过程结束后，取下玻璃板或铝箔，通过对玻璃板或铝箔的冷凝成分的雾化值或重量测量，并和未冷凝前的数据相对比，从而得出试样的雾化挥发特性。

目前，还没有可依据的国家计量检定规程和校准规范对雾化测试仪进行检定或校准，而企业需要对其进行量值确认，这就需要我们制定必要的地方计量检定规程或校准规范对其进行检定或校准，保证出具的数据准确可靠，进而保证汽车内装饰材料的安全性，保障汽车内饰材料与乘员出行安全。

本次制定将制定统一的校准规范，规定更符合现阶段技术水平的计量标准与配套设备及它们的技术要求，明确一些重要概念和校准条件、操作方法等，为雾化性测试仪的校准提供新的技术法规依据。

三、规范内容说明

1）引言

本校准规范依据JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》和JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范的基础性系列技术文件。

本校准规范参照了FZ/T 60045-2014 《汽车内饰用纺织材料 雾化性能试验方法》、JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、JJF 2019-2022《液体恒温实验设备温度性能测试规范》，并结合雾化性测试仪的使用和校准现状制定。

本规范为首次制定。

2）适用范围 

本规范适用于雾化性测试仪（以下简称仪器）的校准。

3）规范起草的技术依据

本规范引用了下列文件：

FZ/T 60045-2014 汽车内饰用纺织材料 雾化性能试验方法

JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

4） 术语

（1）雾化

挥发性物质冷凝至固体表面的现象。

（2）雾化值 
雾化后玻璃板光反射值与雾化前玻璃板光反射值的比值，以%表示。
（3）雾化量 
雾化后铝箔重量与雾化前铝箔重量的差值，以mg表示。
（4）稳定状态

雾化测试仪工作空间内任意点的温度变化量达到设备本身性能指标要求。

（5）温度偏差

雾化测试仪稳定状态下，工作空间各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与设定温度的上下偏差。温度偏差包含温度上偏差和温度下偏差。

（6）温度波动度 

雾化测试仪稳定状态下，在规定的时间间隔内，工作空间内任意一点温度随时间的变化量。

（7）温度均匀度

雾化测试仪稳定状态下，工作空间在某一瞬时任意两点温度之间的的最大差值。

5）概述

汽车内装饰材料中含有挥发性物质，影响驾驶者的视线和行车安全；部分挥发物质还会影响驾乘者的身体健康。雾化测试仪是用于检测汽车内饰材料中可挥发性物质在高温下冷凝特性的设备，旨在控制车内环境污染及保障行车安全。

雾化性测试仪主要结构包括高温恒温槽、低温恒温槽、冷却板、起雾杯、起雾玻璃板、取样器及附件等。雾化性测试仪的原理是被测试样在起雾杯中被加热并开始挥发，挥发气体在已经被冷却腔降温的玻璃板或铝箔上冷凝。冷凝过程结束后，取下玻璃板或铝箔，通过对玻璃板或铝箔的冷凝成分的雾化值或重量测量，并和未冷凝前的数据相对比，从而得出试样的雾化挥发特性。

6）计量特性


本规范制定过程中，通过查阅相关标准要求，并咨询、走访生产厂家和使用单位，校准项目确定为：1外观及工作正常性检查、2温度偏差、3温度波动度、4温度均匀度、5传热液与玻璃板下表面距离、6金属环质量。除外观及通电检查，对每一个校准项目规定了校准方法和标准器。通过对每个项目校准方法的试验验证，表明本校准规范的校准方法可行、技术指标有效、标准器的设置正确，计量特性制定的满足仪器的溯源要求。
7）计量标准

本规范所涉及的校准用设备（温度测量标准、钢直尺、电子天平等）都是常见的、经济的设备。

8）校准项目

本规范制定的校准项目共有6项，分别为：1外观及工作正常性检查、2温度偏差、3温度波动度、4温度均匀度、5传热液与玻璃板下表面距离、6金属环质量。覆盖了仪器全部的计量性能要求，能够满足仪器的溯源需求，确保计量性能满足使用要求。 

9）校准方法

（1）校准方法选取

本规范制定的校准方法合理、可行，操作简捷、结果可靠，综合考虑减小风险和成本，校准方法的选择接近最常使用的情景之下。标准器的选择也是满足要求即可，并没有选取过于精密和昂贵的仪器设备。

（2）计量性能校准前的准备

为保证数据准确可靠，校准时环境条件应满足：温度（20～30）℃，相对湿度不大于75%，周围无影响仪器正常工作的机械振动。

10）校准结果的表示

（1）校准结果的表达应符合JJF 1071－2010等文件的要求。

（2）分别列出外观及工作正常性检查、温度偏差、温度波动度等所有校准项目的校准结果及测量结果的扩展不确定度。

11）对征求意见稿修改的部分说明

起草小组共发出x份征求意见表，收到回函x份，提出意见和建议的有x份共x条，按照意见和建议对规范进行修订，并对征求意见处理中对其采用与否都进行了详细说明，确保了规范的科学合理可行。

四、附录

本规范含有3个附录，这些附录为：

附录A  校准记录参考格式

附录B  校准证书（内页）参考格式

附录C  温度示值偏差测量结果的不确定度评定

《雾化性测试仪校准规范》标准起草组
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