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一、任务来源
根据河南省市场监督管理局豫市监办[2025]64号《关于印发 2025 年度河南省地方计量技术规范制修订计划项目的通知》，我院承担了制定《使用中居户用热量表检定规程》河南省地方计量检定规程的任务。
二、目的意义
热量表的准确性对于供热系统的正常运行和用户的公平计费至关重要。如果热量表计量不准确，可能导致供暖费用计算错误，引发用户与供暖单位之间的纠纷。因此，定期对热量表进行复检，确保其计量准确性，是维护用户权益和供热市场秩序的必要措施。我国制定了多项关于热量表检定和复检的法律法规与检定规程，对热量表的检定作出了明确规定。
当前省内大部分热力公司有大量的户用热量表，90%以上在安装前可以按照相关要求进行首次检定，但是因为拆装需要耗费大量的人力和物力，这些热量表绝大多数未进行后续检定。目前省内此种情况的热量表超过10万台，且使用年限已超过10年。因此迫切需要制定科学合理的热量表复检方法，为户用热量表的继续使用或更新置换提供参考依据。
欧洲各国对户用热量表的复检方案、抽样比例、结果判定以及复检周期等已制定出符合各国实际的检测方案，但因使用环境的不同，相关要求并不统一。
在国内热量表与节能工作委员会对部分地区、部分品牌在用的户用热量表参照欧盟相关国家的标准于2024年组织了相关抽检，所得结果也不尽相同。
为了更好地保证使用中热量表的准确可靠，切实保护人民大众的权益，避免花费大量人力、物力，更好地实现节能降耗，特申请制定该检定规程。
三、编写的基本原则
符合国家有关法律、法规的规定，结合河南省本地使用中户用热量表使用的具体情况，各项要求科学合理，重点考虑操作的可行性及实施的经济性，借鉴国家标准、各地方检定规程规范等技术文件，保持与相关技术文件的一致性、统一性，兼顾检定规程的法制性、严谨性。
四、检定规程编制主要参考资料
JJG 225 热量表检定规程
JJF 1139 计量器具检定周期确定原则和方法
GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2828.2 计数抽样检验程序 第2部分：按极限质量（LQ）检索的孤立批检验抽样方案
GB/T 32224 热量表
五、编制的过程
1. 2025年1月成立《使用中户用热量表》检定规程编写组，着手进行前期资料收集、技术方案确定、编写计划的制定工作。
2. 2025年3月作为检定规程的编写组，先后去省内热量表使用比例较高的地市，郑州、洛阳、安阳等地市进行调研，了解省内的使用中户用热量表运行评价平台、国家检定规程的执行情况。
3. 经调研，河南省内各地市的热量表安装情况差异较大，洛阳在使用热量表计量用热收费的规模和成熟度上处于全省领先地位，郑州、安阳、濮阳等地有一定进展，其余各地则仍以按面积收费为主，推进较为谨慎。以洛阳和郑州为例，热量表安装使用前的首次检定占比超过90%，但从JJG 225中的后续检定执行情况来看不容乐观，检定覆盖率不足10%。
4. 2025年6月-10月进行验证试验并撰写规程文本。
5. 2025年12月形成规程初稿。
6. 2026年2月，起草组对初稿中的关键指标向省内外行业专家征求意见。
7. 2026年4月，根据专家意见，修改初稿，形成了第二稿。
8. 2026年7月，邀请具有代表性的使用单位郑州热力和洛阳热力，以及省内热量表具有代表性的生产厂家新天科技，组织会议对第二稿进行讨论。
9. 根据会议讨论内容，形成征求意见稿。
六、编制内容说明
本规程主体分为10部分，包括范围、引用文件、术语、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制、检定项目、检定方法、检定结果处理和检定周期。
第1部分 范围。本规程适用口径为DN15~DN40，用于分户计量安装在供热管道中居民用热量表的使用中检查，根据户用热量表的使用年限和状态，采用统计抽样方法的检查结果对使用中的热量表批的检定时间间隔进行调整。
第2部分 引用文件。对已有相关标准文件中的条款，本规程直接引用或改写。
第3部分 术语。定义了5个本规程需要的术语：户用热量表、热量表综合管理平台、计量异常事件、热量表批和拆回检定的定义。
第4部分 概述。对本规程中的户用热量表和综合管理平台工作原理进行了概述。
第5部分 计量性能要求。根据使用中户用热量表的实际运行情况，同时参照JJG 225《热量表检定规程》和GB/T 2828.2《计数抽样检验程序 第2部分：按极限质量（LQ）检索的孤立批检验抽样方案》来制定。
第6部分 通用技术要求。参照日常使用的热量表综合管理平台采集运行数据的实际情况，对计量异常事件进行描述。
第7部分 计量器具控制。规定检定条件、检定设备和热量表综合管理平台的运行安全要求和数据安全要求。
第8部分 检定项目。列出本规程的检定项目。
第9 部分 检定方法。对计量异常事件的判断方法和异常热量表的确认，描述热量表批的极限质量水平判定方法及判定原则。
第10部分 检定结果处理和检定周期。说明检定结果处理原则，最后给出合格热量表检定周期，同时规定调整检定周期间隔应遵循的原则。
附录A作为指导性附录，给出热量表计量异常事件的典型案例。
附录B作为指导性附录，使用户用热量表拆回检定前的清洗方法。
规程起草小组
2026年9月

