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[bookmark: _Toc154134361][bookmark: _Toc32043][bookmark: _Toc6862][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Toc17776][bookmark: _Toc154134362][bookmark: _Toc6971]《车用甲醇燃料加注机》检定规程
编制说明

1. [bookmark: _Toc210117951]任务来源
    根据河南省市场监督管理委员会于 2026年 4月27日发布了《河南省市场监督管理局关于印发 2026 年度河南省地方计量技术法规制定（修订）计划项目的通知》要求，由郑州市产品质量检验检测中心、河南省计量测试科学研究院和正星科技股份有限公司制定《车用甲醇燃料加注机检定规程》。
2. [bookmark: _Toc210117952]编制规程的目的和意义
我国机动车燃油消耗量约占全国油品总消耗量的1/3，石油对外依存度长期高于70%。甲醇作为可由煤、天然气、可再生电力等多元路线制取的低碳燃料，被视为缓解石油依赖、降低交通领域CO2与污染物（硫氧化物、颗粒物）排放的重要技术路线。国家发改委《关于扩大甲醇汽车推广应用的指导意见》、工信部《“十四五”工业绿色发展规划》均明确支持甲醇燃料在交通、航运、工程机械等领域的示范应用。2020年以后，山西、陕西、贵州、上海等地先后开展千辆级甲醇乘用车示范运营，船用甲醇燃料也在沿海港口启动试点。甲醇汽车作为中国新能源战略的重要补充，已从区域试点走向规模化推广，2025 年全国产量达 1.2 万辆，同比增长 350%，其中商用车占比超 80%。
为全面落实工业和信息化部等八部门《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》（工信部联节【2019】61号）要求，天津市滨海新区工业和信息化局等八个委办局提出《关于加快推动滨海新区甲醇汽车推广应用的若干措施》，加速建设以公共交通、重卡货运领域为主的甲醇汽车绿色交通体系建设，助力实现“双碳”目标。结合甲醇燃料的环保减排优势，在重点领域率先推动甲醇汽车规模化应用，牵引带动甲醇汽车全社会推广使用。支持车用甲醇燃料加注站建设，鼓励全区范围内现有加油（气）站，在能力建设允许前提下，增设甲醇燃料加注的设备和功能。
车用甲醇燃料加注机作为贸易结算计量器具，在河南省范围内还没有相应检定规程，而滨海新区作为重点领域率先推动甲醇汽车规模化应用，且区发改委已经批准中石化工加油站甲醇站改造工程，本检定规程制定的目的是为河南省车用甲醇燃料加注机的计量检定工作提供技术依据，解决企业计量溯源急难愁盼问题。为规范和统一对车用甲醇燃料加注机的检定，确保河南省此类计量器具量值统一、准确、可靠，制订一套地方检定规程以开展相应的检定工作是十分必要的，该检定规程可满足行政监管需求和客户需求，填补河南省对该计量器具量值溯源依据技术文件的空白，具有良好的社会、经济效益。
3. [bookmark: _Toc210117953]起草工作组的组成
工作组由郑州市产品质量检验检测中心、河南省计量测试科学研究院和正星科技有限公司组成，负责本规程的制订工作。人员如下： 
郑州市产品质量检验检测中心：钱琳、王志远；
河南省计量测试科学研究院：周新刚、陈志轩；
正星科技有限公司：。
4. [bookmark: _Toc210117954]规程编制原则
[bookmark: OLE_LINK6]目前未有甲醇燃料加注机的相关国家标准、检定规程及型式评价大纲，国家流量技术委员会也没有制定计划。我国部分省市已制定车用甲醇燃料加注机检定规程并开展检定工作，如JJG（晋）22-2022《车用甲醇燃料加注机》检定规程和JJG（蒙）101-2025《车用甲醇燃料加注机》检定规程。
[bookmark: _Toc170][bookmark: _Toc243184237][bookmark: _Toc267263148]本规程的编写是按照JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF 1004《流量计量名词术语及定义》、JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》要求进行的，详细的校准操作及技术指标参考GB/T 9081《机动车燃油加油机》、JJG443《燃油加油机》、JJG 259《标准金属量器》、GB/T 42416《M100车用甲醇燃料》和GB/T《车用甲醇燃料作业安全规范》，以科学、客观、合理、适用为原则，明确车用甲醇燃料加注机的主要计量性能和检定方法。
5. [bookmark: _Toc210117955]主要内容说明 
[bookmark: _Toc210117956]5.1调研情况
1. 现行的JJG443《燃油加油机》主要针对汽油、煤油和轻柴油等传统燃料。而车用甲醇燃料作为新能源，与传统能源虽然具有环保、节能等优势，但也存在着较高的腐蚀性和挥发性的特点。因此在计量标准的选择上不能选择铝、铝合金、铜、镀锌、聚氨酯等材料，应采用碳钢、不锈钢、丁腈橡胶、氯丁橡胶、硅氟橡胶、缩醛树脂、尼龙、聚丙烯、聚四氟乙烯等材料。另外对温度计的选择上，由于甲醇具有挥发性和腐蚀性，为保证检定人员人身安全和健康，对罐体和罐体出口位置温度的校准采用封闭式温度传感器，而不采用玻璃液体温度计。
2. 由于甲醇的物理特性和传统燃料存在不同，因此在车用甲醇加注机计量性能要求的确认上需要通过大量实验进行证实，以防止盲目采用JJG443《燃油加油机》计量特性要求，造成的大量车用甲醇加注机集体不合格的问题。
[bookmark: _GoBack]3. 针对上述问题，规程制定小组查阅了大量参量文献，确定了甲醇的膨胀系数、落实了计量标准器的选型，并通过在不同环境下的大量现场实验确定了车用甲醇加注机计量性能要求。调研得到了郑州市市场监督管理局和金开区市场监督管理局的支持及相关企业部门的密切配合。
[bookmark: _Toc210117957]5.2编写说明
[bookmark: _Toc210117958]5.2.1规范名称
《车用甲醇燃料加注机》检定规程
[bookmark: _Toc210117959]5.2.2 适用范围
本规程适用于最大流量不超过100 L/min车用甲醇燃料加注机的首次检定、后续检定和使用中检查。
[bookmark: _Toc210117960]5.2.3 计量性能
本规程按照JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》，对车用甲醇燃料加注机的工作原理及用途作了相应说明，计量特性包括：铭牌标记和结构型式检查、自锁功能检查、示值误差和重复性检定、付费金额误差检定。
[bookmark: _Toc210117961]5.2.4标准器的选择 
本规程对检定环境条件、检定用设备、检定项目和检定方法都进行了规定，开展检定所使用的计量标准器及主要配套设备见以下：
1. 标准金属量器
量器的最大允许误差为±0.05%，容积不小于加注机的最小体积变量的1000倍，并不小于检定流量下1min的排放量。量器配有水平调节装置，必要时应有保温措施。
量器应保证对甲醇燃料的适应性，宜采用不锈钢、碳钢、丁腈橡胶、氯丁橡胶、硅氟橡胶、缩醛树脂、尼龙、聚丙烯、聚四氟乙烯等 材料。不应采用铝、铝合金、铜、镀锌、聚氨酯等材料。量器专用于车用甲醇燃料加注机检定。
2. 温度传感器
嵌入在量器罐体和罐体入口位置。测量范围满足-20℃～+50℃，最小分度值不大于0.2℃，示值误差不大于±0.2℃。
3. 秒表
最大允许误差： ±0.1s/h，
4. 计量检定专用POS机
包括但不限于以下功能：查询总累计、当次加注量、序列号、异常加注量，启动自锁功能、查询自锁功能启用状态。
[bookmark: _Toc210117962]5.2.5检定方法
本规范规定示值误差检定采用比对法得到检定结果、重复性检定采用直接测量法得到检定结果。
[bookmark: _Toc210117963]5.2.6检定结果的处理 
本规程第五部分计量特性给出了车用甲醇燃料加注机的技术要求，主要包括加注机的最大允许误差、重复性和加注机的付费金额误差。
[bookmark: _Toc210117964]5.2.7 附录
附录A给出了车用甲醇燃料加注机检定证书／检定结果通知书内页信息及格式；
[bookmark: OLE_LINK10]附录B给出了车用甲醇燃料加注机检定记录。
6. [bookmark: _Toc210117965]总结
在本规程的制定过程中，编制组以国内技术资料及相关标准、大量试验数据为技术依据，对该产品所涉及的安全要求、加注流量、环保要求、耐腐蚀性材料要求和检测的可操作性等内容进行了调研和探讨，在此基础上，我们坚持科学、合理、实用的原则，制订完成了车用甲醇燃料加注机检定规程。
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